İÇİNDEKİLER

    1-PROJE EVRAKLARI

1.1.Dosya Kontrol Listesi(Yetkili Tesisat Firma Tarafınca İşaretlenmiş olmalı)
1.2.Proje Kapağı


1.3.OSB Kapasite Teyit Yazısı


1.4.Tesisat Sigortası


1.5.Yetkili tesisat Firma ile Müşteri Arasındaki Sözleşme



1.6.Müşterinin Müşavir ve Yetkili Tesisat Firma Yetkilendirme Yazısı


1.7.Müşteri Yetki Belgesi (İmza sirküleri)
  2.MÜŞAVİR ve YETKİLİ TESİSAT FİRMA BELGELERİ

2.1.Müşavir Firma belgeleri
  2.1.1.Müşavir Firma EPDK Yetki Belgesi (vize sayfası dahil)

  2.1.2.Şirket Yetkilisinin İmza Sirküleri

2.1.3.Projeden ve Sahadan Sorumlu Yetkili Mühendisin Yetkilendirme Yazısı 

2.1.4.Projeden ve Sahadan Sorumlu Yetkili Mühendisin Diploması

2.1.5.Projeden ve Sahadan Sorumlu Yetkili Mühendisin SGK Bildirimi

2.1.6.Projeden ve Sahadan Sorumlu Yetkili Mühendisin İmza Beyannamesi
2.1.7.NDT RT2 Belgesi


 2.2.Yetkili Tesisat Firma belgeleri
  2.2.1.Yetkili Tesisat Firma EPDK Yetki Belgesi (vize sayfası dahil) veya AKSA ÇUKUROVA DOĞALGAZ Yetkili Tesisatçı Firma Belgesi

  2.2.2.Şirket Yetkilisinin İmza Sirküleri

2.2.3.Projeden ve Sahadan Sorumlu Yetkili Mühendisin Yetkilendirme Yazısı 

2.2.4.Projeden ve Sahadan Sorumlu Yetkili Mühendisin Diploması

2.2.5.Projeden ve Sahadan Sorumlu Yetkili Mühendisin SGK Bildirimi

2.2.6.Projeden ve Sahadan Sorumlu Yetkili Mühendisin İmza Beyannamesi
2.2.7.Kaynakçı Sertifikası (Akredite Kurumlardan alınmış PE ve Çelik Boru için)

  2.2.8.Kaynakçı SGK Bildirimi

3.TASARIM ESASLARI


3.1.Kullanılacak Malzemelerin İmalat Standartları


3.2.Kaynak Yöntemi ve Uygulanacak Standartlar


3.3.Testler


    3.3.1.Mukavemet testi

           3.3.2.Sızdırmazlık Testi


3.4.Boru Boyanması ve Standardı


3.5.Topraklama Standardı


3.6.Duvar Geçişleri


3.7.Destek ve konsollar

4. Genel Hususlar
  4.PROJE BİLGİLERİ

4.1.Proje Adı ve Tanımı

5.TOPLAM TÜKETİM DAĞILIM TABLOSU ve SAYAÇ HESABI
6-DOĞALGAZ KULLANICILARI ve YAKICI CİHAZLARI

6.1.Marka, Model, Kapasite, Adet Bilgileri

6.2.Cihaz Doğalgaz Uygunluk Belgeleri


6.3.Cihaz Tüketim Kapasitesi Hesabı
7.ÇİZİMLER ve HESAPLAMALAR
7.1.Genel Yerleşim Planı

  7.2.Doğalgaz İç hat İzometrisi

7.3.Hesap İzometrisi ve Basınç Kaybı/Hız Hesapları


7.4.Isıl Genleşme hesabı


7.5.Havalandırma Hesabı


7.6.Taşıyıcı Sistem Mukavemet Hesabı

8.TESİSAT GENEL MALZEME BİLGİLERİ

8.1.Notasyonlu Malzeme İzometrisi


8.2.Malzeme Listesi

8.3.Malzeme Kalite Belgeleri
9.RMS-C İSTASYONU DOSYASI ve II. KADEME BASINÇ DÜŞÜM İSTASYONU

9.1.İstasyon P&I.D. ve Kapasite Tarifleri


9.2.İstasyon Malzeme ve Basınç Sınıfları Listesi

10-GAZ KONTROL HATLARI (CİHAZ BAĞLANTILARI)

10.1.Akış Şeması


10.2.Ekipman tablosu

11-UYGULAMA DETAYLARI 
(Sadece sahada uygulanacak olan detaylar konmalıdır.)


11.1.Kanal Kazı Detayı


11.2.Konsol detayı


11.3.Topraklama Çubuk Detayı


11.4.Duvar Geçiş detayı
İŞ BİTİM DOSYASINDA İLAVE OLARAK KONACAK BELGELER

1-Kaynaklı imalat olması durumunda Kaynak izometrisi ve Kaynak Raporları

2-İşe Başlama Dosyasında verilen Ama uygulamada değişen tüm bilgi, belge, çizim ve hesaplamalar 
3-Proje kapsamında eğer montajı yapılmışsa RMS-C İş Bitim Dosyası
4-Brülör Bilgi Formu
5-İç Tesisat Kabul Belgesi

6-Baca raporu

Notlar: Yukarıda sayılan tüm evraklar ve formlar (yetkilendirme yazısı, toplam tüketim tablosu, boru çapı hesabı, doğalgaz kullanıcıları ve yakma cihazı tablosu, malzeme listesi, sırtlık vb.) OSB tarafınca verilmiş olanlar olacaktır. Farklı formlar kabul edilmeyecektir.
Tüm çizimlerdeki yazıların okunur olduğu kontrol edilmeden dosyaya konmamalı, proje çıktıları gereksiz yere çok küçük ya da çok büyük olmamalı ve tüm proje orijinal formatlarında (Excel,Word,Autocad vb.) CD ortamında dosya içinde sunulmalı.
Proje evrakları “İÇİNDEKİLER” listesinde verilen sırada olmalı, klasörde sırtlık olmalı ve plastik ayraç kullanılmalı.

Tüm sayfalar Yetkili Tesisat Firması Yetkili Mühendisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalı.
Proje bilgileri detaylı olarak verilmeli, Türkçe imla kurallarına uyulmalı, proje kapsamında olan veya mevcut olan RMS-C, boru tesisatı, doğalgaz cihazları vb gibi bu projedeki durumları etkileyen diğer tüm detaylar ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
200 m3/h den daha düşük kapasiteli radyant, kombi, duvar tipi, yoğuşmalı kombi, pişirme amaçlı ocak, kuzine, fırın vb mutfak cihazlarını ihtiva eden projeler zetacad programı ile de hazırlanabilir. 

Boru çap hesabında gaz hızı 4 bara kadar 25m/s ve 4 bardan daha büyük basınçlarda ise 20m/s değerini geçmeyecektir. 
